1.1光学直径：1mm； 镜体直径：3mm；镜头斜角：25o ；视野角度：90o；镜头材料： ROD-LED水晶蓝宝石材料。

  1.2消毒方式：可高温高压、浸泡及熏蒸消毒。

  1.3焦距调节：可同时采用电子自动对焦及手动对焦两种方式，操作者可以自由任意选择。

  1.4方向调节：采用在椎间盘镜系统中独有的方向调节钮，可以在监视器上显示方向指针，使手术者随时保证位置准确。

  1.5水平旋转与垂直移动：镜头可以在工作通道中水平360o任意旋转，可随任意角度良好固定，并可在通道管进行内任意垂直上下移动，以调整放大倍数达到不同的放大效果, 图像可放大64倍以上。

1.6与其它内窥镜系统的联接：采用国际通用标准接口,与其它同样采用国际通用标准接口的内窥镜系统 (如关节镜、腹腔镜、脑室镜等)均可实现良好联接.

数量：一套。