**温热电灸综合治疗仪**

**技术参数：**

★1、设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针5种功能；

★2、7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操作；

★3、输出路数： 12个灸头,4路电针输出。

★4、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调；

5、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁通量：0.023T-0.12T；

6、电针输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3

7、电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃；

8、治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出；

9、输入功率≤70VA。

数量：一台。