**膀胱镜操作器及鞘套技术参数**

1、操作器配有双通道，鞘套规格：21Fr、器械采用进口 材质制造 ，每个鞘套配有闭孔器，能有效配合内窥镜进行手术。

★2、内窥镜及器械的表面引进无电镀表面处理技术工艺。

★3. 21Fr 鞘套4支，双通道操作器4套