手术放大镜采购项目

1、放大倍数：3.5倍

2、镜片：天文光学玻璃材质，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%）增强景深的同时增加耐磨特性。

3、制作方式：可依据个人自身度数矫正近视，远视，散光，老花

4、镜架：钛合金材质，表面不反射光线

5、景深：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为3寸（7~8厘米）

6、景宽：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为7-8厘米

7、工作距离：完全按照个人标准定制

8、附带侧护板 塑料材质

9、三年质保

10、到货期：有现货

数量：一副。